**Zadanie 1**

**Załącznik Nr 1A –do umowy**

1. **Formularz ofertowy**

| **Lp.** | **Nazwa wyposażenia i inne parametry**  **wymiary (w cm)** | **Ilość**  **szt.** | **Jednostkowa cena brutto**  **(zł)** | **Wartość brutto**  **(zł)** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5 =3x4** |
| 1 | **Stół prostokątny nogi okrągłe metalowe**  **-**(dł. x szer. x wys.) 160 x 80 x 75 ±0,5cm  - blat stołu wykonany z płyty wiórowej trójwarstwowej o gęstości mieszczącej się w przedziale 620 -700 kg/m³  o grubości min. 25mm w klasie E1-dwustronnie pokrytej melaminą.  -krawędzie boczne blatu wykończone doklejką z tworzywa sztucznego (o grubości min. 2mm max 3 mm) w tym samym odcieniu co blat.  -podstawa (stelaż) stołu metalowa malowana proszkowo, stabilna na nogach okrągłych, kolor aluminium gładki RAL-9006  -kolor blatu: buk | **1** |  |  |
| 2 | **Stolik kwadratowy nogi okrągłe metalowe**  **-**(dł. x szer. x wys.) 80 x 80 x 75 ±0,5cm  - blat stołu wykonany z płyty wiórowej trójwarstwowej o gęstości mieszczącej się w przedziale 620 -700 kg/m³  o grubości min. 25 mm w klasie E1-dwustronnie pokrytej melaminą.  -krawędzie boczne blatu wykończone doklejką z tworzywa sztucznego (o grubości min. 2mm max 3 mm) w tym samym odcieniu co blat  -podstawa (stelaż) stołu metalowa malowana proszkowo, stabilna na nogach okrągłych, kolor aluminium gładki RAL-9006  -kolor blatu: buk | **1** |  |  |
| 3 | **Szafa aktowa z zamkiem**  **-**(szer. x gł. x wys.) 80 x 40 x 180 ±0,5cm  - cztery półki ( pięć przestrzeni na segregatory)  **-**z drzwiami skrzydłowymi z jednopunktowym zamkiem i zawiasami o uchyle minimum 90°, -płyta górna i dolna szafy wykonane z płyty wiórowej o grubości min. 25mm, pozostałe elementy z płyty o grubości min. 18mm.  -plecy szafy - płyta HDF, jednostronnie lakierowana o grubości min. 3 mm  -kolor: buk | **14** |  |  |
| 4 | **Nadstawka na szafę aktową z zamkiem**  **-**(szer. x gł. x wys.) 80 x 40 x 80 ±0,5cm  - jedna półka ( dwie przestrzenie na segregatory)  **-**z drzwiami skrzydłowymi z jednopunktowym zamkiem i zawiasami o uchyle minimum 90°, -płyta górna i dolna szafy wykonane z płyty wiórowej o grubości min. 25 mm, pozostałe elementy z płyty o grubości 18mm.  -plecy szafy - płyta HDF, jednostronnie lakierowana o grubości min. 3 mm  -kolor: buk | **8** |  |  |
| 5 | **Kontener z 3 szufladami na kółkach jezdnych z zamkiem**  -(szer. x gł. x wys.) 41 x 54 x 60 ±0,5cm  - z zamkami z wymiennym cylindrem i dwoma kluczami do każdego z zamków,  - prowadnice szuflady łożyskowane (standardowe prowadnice, jakie używane są w kontenerach do biurek)  -płyta górna i dolna kontenera wykonane z płyty wiórowej o grubości min. 25 mm, pozostałe elementy z płyty o grubości min. 18 mm  - kolor: buk | **1** |  |  |
| 6 | **Kontener z 1 szufladą i szafką na kółkach jezdnych z zamkiem**  -(szer. x gł. x wys.) 41 x 54 x 60 ±0,5cm  - z zamkami z wymiennym cylindrem i dwoma kluczami do każdego z zamków  -płyta górna i dolna kontenera wykonane z płyty wiórowej o grubości min. 25 mm, pozostałe elementy z płyty o grubości min. 18 mm  - szafka zamykana drzwiami skrzydłowymi  - prowadnice szuflady łożyskowane (standardowe prowadnice, jakie używane są w kontenerach do biurek).  -kolor: buk | **11** |  |  |
| 7 | **Komoda**  **-**( szer. x gł. x wys.) 80 x 40 x 110 ±0,5cm  - dwie półki ( trzy przestrzenie na segregatory)  **-** z drzwiami skrzydłowymi z jednopunktowym zamkiem i zawiasami o uchyle minimum 90°, -płyta górna i dolna szafy wykonane z płyty wiórowej o grubości min. 25 mm, pozostałe elementy z płyty o grubości min. 18mm.  -plecy szafy - płyta HDF, jednostronnie lakierowana o grubości min. 3 mm  -kolor: buk | **1** |  |  |
| 8 | **Szafa ubraniowa**  (szer. x gł. x wys.) 80 x 40 x 180 ±0,5cm  - jedna półka  - pozostała część ubraniowa  - z drzwiami skrzydłowymi z jednopunktowym zamkiem i zawiasami o uchyle minimum 90°, - płyta górna i dolna szafy wykonane z płyty wiórowej o grubości min. 25 mm, pozostałe elementy z płyty o grubości min. 18mm.  - plecy szafy - płyta HDF, jednostronnie lakierowana o grubości min. 3 mm  - we wnętrzu szafy ubraniowej ma znajdować się półka konstrukcyjna (usztywniająca) a poniżej przez szerokość szafy pręt (rurka) na wieszaki ubraniowe.  -kolor: buk | **1** |  |  |
| **RAZEM CENA BRUTTO: …………………………………………………………… zł**  **(suma wartości kolumny 5 dla pozycji od 1 do 8)** | | | | |